  (高いアドレスを調査する)
  デフォルトでは、デフォルトで、DiskOnChip デバイスの調査は 
  0xC8000 と 0xEE000 の間の 0x2000 のすべての倍数において 
  DiskOnChip を検出しますが、このオプションを有効にすると、
  0xFFFC8000 と 0xFFFEE000 の間を検出するようになります。
  LinuxBIOS を使用していなければ、どれも必要としません。ここ
  では N と答えます。

  <高橋潤子>

