  (USB ヒューマンインタフェースデバイス (HID の全て) のサポー
  ト)
  HID の全てのサポート、キーボード、マウス、グラフィックのタ
  ブレット、あるいは他の HID ベースのデバイスを USB で接続し
  たい場合は、ここで Y と答えて下さい。このドライバは、HIDBP 
  (ブートプロトコル) キーボード、マウスドライバを同時に使用
  することはできません。詳細は 
  <file:Documentation/input/input.txt> から取得可能です。

  よく分からない場合は、Y と答えてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。
  モジュールは hid.o と呼ばれています。モジュールとしてコン
  パイルする場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。

  <高橋潤子>

