  (IDT77015 PHY ドライバ (25Mbps) を使用)
  ForeRunner LE25 カードの PHYsical レイヤチップのサポートで
  す。ケーブル削除/再挿入の検出のほかに、このドライバは、専
  用の IOCTL を経由して、チップのループバックモードをコント
  ロールできるようになります。このドライバは、一時的にキャリ
  アロスの適切なハンドリングのために必要となります。25Mbps 
  NICStAR ベースの ATM カードを持っている場合は、ここで Y と
  答えなくてはなりません。

  <高橋潤子>
