  (古い (理論上時代遅れ) 非 CFI チップのためのドライバ)
  このオプションは直接はどのコードも有効にしませんが、現在で
  は時代遅れとみなされている、他のいくつかのチップの選択がで
  きるようになります。前出の、一般的な CONFIG_JEDEC_PROBE の
  コードは、現在では既にそれらのドライバがサポートするチップ
  を検知し、一般的な CFI 互換のドライバでそれらのチップをド
  ライブできます。CONFIG_JEDEC_PROBE の方を既に試しており、
  その失敗した結果を MTD メーリングリスト 
  <linux-mtd@lists.infradead.org> に報告していないのであれば、
  N と答えてください。

  <高橋潤子>

