  (高性能パラレルインターフェース (HIPPI) のサポート (開発中))
  高性能パラレルインターフェース (HIPPI) は 800Mビット／秒と 
  1600Mビット／秒の双方向で切り替え式もしくは一対一型のネッ
  トワークです。HIPPI は銅線 (25m) 上でも光ファイバー (マル
  チモードで 300m かシングルモードで 10km) 上でも使えます。
  HIPPI ネットワークは一般にクラスタリング[訳注: 複数のコン
  ピュータを連結し、一部に障害が発生しても全体の機能が失われ
  ないようにする手法] やスーパーコンピュータへの接続で使われ
  ます。HIPPI ネットワークへ接続するためのネットワークカード
  を Linux で使いたいのであれば、Y と答えてください。(下の 
  HIPPI カード別の質問にも答えるのを忘れないようにしてください。) 
  ほとんどの人は N でしょう。

  <井上>

