  (Intel 440LX/BX/GX/815/840/850 でのサポート)
  Intel 440LX/BX/GX, 815, 840,850 チップセットで XFree86 4.x
  の GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  http://utah-glx.sourceforge.net/ からダウンロードできる
  XFree86 3.3.6 用の GLX コンポーネントを試したいと思ってい
  ない限り、ここでは、ほとんどの人は N と答えてください。

  <武井, 山田(2.2.19 更新), 武井(2.4.0更新)>

