  (Matrox マルチヘッドサポートの統合ドライバ)
  1 枚以上の (サポートされている) Matrox 機器をコンピュータ
  に挿していて、その全てを異なったモニタに使いたい("マルチ
  ヘッド")なら、Y としてください。1 枚のカードしかなければ、
  N と答えるべきです。なぜなら、特に ia32 (ix86) 環境では、
  Y にしてドライバがコンパイルされると、サイズが大きく、少し
  遅くなるからです。

  "Matrox unified accelerated driver" を M としていて、ここ
  で N としても、いくつかの Matrox 機器を同時に使えます。つ
  まり、matroxfb.o モジュールをカーネルに  insmod するたびに、
  個々の Matrox 機器ごとにパラメータ "dev=N (N は 0, 1, ...)"
  を与えてください。この方式で少し速くなりますが、Matrox カー
  ド 1 枚あたり 40KB のカーネルメモリを消費します。

  <武井>

