  (VIA82CXXX チップセットサポート)
  これは、PIO/(U)DMA を実行している間でも、もっと良い使い方
  ができるように、今使用しているチップセットの構成を設定する
  ことができるようになります。つまり、BIOS が設定されないか
  もしれないので、セカンドチャネルの dma 転送が効率的におこ
  なえるようにするものです。またそれは、fifo config を設定す
  るために、ブート時にカーネルコマンドラインを流すことを可能
  にします。コマンドラインが提供されない場合、最も良い状態で 
  fifo の構成を設定しようとします。"proc" サポートを有効にす
  ると、/proc/ide/via から情報を取得することができます。

  <file:drivers/ide/via82cxxx.c> の最初のほうを読んでください。

  ここで Y と答える場合、"Use DMA by default when available" 
  にも Y と答える必要があります。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

