  (/dev/nvram のサポート)
  もしここで Y と答えて、/dev/nvramというキャラクタスペシャ
  ルファイルを作ると、リアルタイムクロック (RTC) に内蔵され
  ている 50 バイトの不揮発性メモリを読み書きできるようになり
  ます。/dev/nvram はmknodコマンドを使って、メジャー番号 10、
  マイナ番号 144 で作成します("man mknod" 参照)。リアルタイ
  ムクロックはすべての PC とほとんどの Atari に内蔵されてい
  ます。

  このメモリは、PC では "CMOS RAM"、Atari では "NVRAM" と通
  常呼ばれています。/dev/nvram はそのメモリの設定値を参照し
  たり、(何らかのユーティリティを使って）値を変更する際に利
  用できます。またこのメモリは、電源断時にも保存しておかなけ
  ればならず (ですからディスクは安全でない)、頻繁にセーブし
  なければならない数バイトのデータ、非常に重要なデータを書き
  込むためにも使うことができます。しかし、このメモリはPC に
  おいては BIOS が管理しているので、無闇にいじることは絶対に
  禁物です。Ralf Brown氏の「interrupt list for a guide to
  the use of CMOS bytes by your BIOS」を参照してください。

  Atari のマシンでは /dev/nvram は常に使われるため、ここで選
  択する必要はありません。

  このドライバはモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに組
  み込んだり取り除いたりすることが可能なコード)として利用す
  ることもできます。モジュールの名前は nvram.o になります。
  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <川藤, 中野(2.2.2 改版), 高橋潤(2.4.15更新)>

