  (ネットワーク用ダミードライバのサポート)
  このドライバは IP アドレスを設定できるヌルデバイスです (こ
  のデバイスに送られたデータは忘却の大海に流されます)。この
  デバイスは機能していない SLIP アドレスを実際のアドレスに見
  せかけるのによく使います。SLIP や PPP を使う場合、この機能
  を使えるようにしておいた方がいいでしょう。この機能は便利な
  のでデフォルトでは Y になっています。このデバイスを組みこ
  んでもカーネルのサイズは増えません。詳細については 
  <http://www.tldp.org/docs.html#guide> から入手できる
  Network Administrator's Guide を読んでください。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  場合、M と答えて <file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。このモジュールは dummy.o と呼ばれます。複数の
  ダミーデバイスを同時に使いたい場合にはモジュールとしてコン
  パイルする必要があります。この場合デバイスは 'dummy' では
  なく 'dummy0', 'dummy1', ... と呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

