  (最高同期転送速度 (MB/s) (0 = 非同期))
  MESH SCSIバスアダプタが内部のバスだけを駆動するようになっ
  ているPower Macintoshとその互換機 (例えば7500, 7600, 8500
  等) では、MESHは最高10MB/sで同期動作することが可能です。
  MESHが制御するSCSIに外部機器も接続できるようになっている機
  種の場合、これは5MB/s程度になります。MESH SCSIバスが内部の
  みであることがはっきりしている場合のみ10と答え、はっきりし
  ない場合は5としておくのが安全です。同期動作を行わないよう
  な設定にするためには0と答えてください。

  <川合>

