  (Matrox 統一アクセラレーテッドドライバ(試験的))
  Matrox Millennium, Matrox Millennium II, Matrox Mystique,
  Matrox Mystique 220, Matrox Productiva G100, Matrox
  Mystique G200, Matrox Millennium G200, Matrox Marvel
  G200 または Matrox G400, G450 を使っている場合、Y を選択し
  てください。現時点では G100 については未テストで、G450 は
  超実験的です。

  このドライバは、モジュール(必要に応じてカーネルに読み込み
  取り外しが可能なコード)としても利用可能です。
  モジュール名は matroxfb.o となります。モジュールとしてコン
  パイルする場合には、M を選んで Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  ブート時もしくはモジュール読み込み時に、ドライバにパラ
  メータを与えることができます。パラメータは "video=matrox:XXX"
  という形式になります。XXX についてはメインソースファイル 
  (drivers/video/matroxfb.c) の最後に書いてあります。
  Documentation/fb/matroxfb.txt を良く読んでから
  ご利用ください。

  <市川, 中園, 武井(2.4.0更新)>
