  (AD1816(A) ベースのカードのサポート(試験的))
  Analog Devices AD1816(A) ベースのサウンドカードを持ってい
  る場合は、ここで M と答えてください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "ad1816=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>" を追加しなけ
  ればなりません。

  <高橋潤子>

