  (イーサネット上の LAPB ドライバ)
  これはイーサネット・ネットワーク上である他のコンピュータと 
  LAPB ポイント・ツー・ポイント接続を開始できるようにするた
  めの(代表的に/dev/lapb0 と呼ばれる)擬似デバイス用のドライ
  バです。これを行うためにはあなたのイーサネット・カード用の
  ドライバ、加えて "LAPB Data Link Driver" の質問に Y または 
  M と答える必要があります。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。モジュール名はlapbether.o です。よくわから
  なければ N と答えてください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

