  (Parallax LiteLink dongle のサポート)
  Parallax Litelink dongle を有効にするには、ここで Y と
  答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいなら M と
  答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  Parallax dongle は通常の 9 ピン シリアル・ポート・コネクタ
  に接続し、現時点では IrTTY だけが使用できます。Parallax
  dongles を使うためには、"irattach -d litelink" として
  irattach をスタートさせる必要があります。

  <中村（幸）,福島(2.2.15)>

