  (Creative 製 SBLive! (EMU10K1) ベースの PCI サウンドカード)
  Creative 製 SBLive! や SB PCI512、Emu-APS のような
  EMU10K1 チップセットを使用したサウンドカードを利用する場合、
  Y または M と答えてください。

  このドライバとカードモデルのサポートの程度についての詳細は 
  以下の URL をチェックしてください。

  <http://sourceforge.net/projects/emu10k1/>

  EMU10K1 チップにつなぐ dsp マイクロコードのパッチをロード
  することができます。これらのパッチは、実時間音響効果を実現
  するために使用されます。例えば、信号用のルーティング、
  バス/トレブルコントロール、AC3 パススルー、など...。新しい
  パッチを作成し、ロード/アンロードするユーザ空間ツールは 
  上記の URL にある emu-tools パッケージで、入手することがで
  きます。

  <加藤, 武井(2.2.18), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

