  (STRIP (Metricom Starmode radio IP) プロトコルのサポート)
  Metricom の無線機を持っていて、Starmode Radio IP を使いた
  ければ Y と答えてください。STRIP は Metricom の無線機間で
  インターネットのやりとりをするために、MosquitoNet プロジェ
  クトで開発された無線プロトコルです。(MosquitoNet プロジェ
  クトについては、WWW で http://mosquitonet.stanford.edu/ を
  見てください。) Metricom の無線機は小型で電池駆動が可能な
  100kbit/秒 のパケット無線トランシーバです。ちょうど携帯電
  話ほどのサイズと重さです。("Metricom モデム" と呼ばれるの
  を聞いたことがあるかもしれませんが、Metricom モデムを通常
  の電話回線につなぎ、モデムとして使えるという誤解を与えかね
  ないので "モデム" という用語を使わないことにしました。)

  ラップトップコンピュータで使うのが最も役に立つのですが、シ
  リアルポートを持つどんな Linux マシンでも STRIP は使えます。
  いずれ Metricom の無線機を所有することになるかもしれないの
  でしたら、現時点で STRIP のサポートに Y と答えて問題はあり
  ません。ただ、カーネルのサイズは少しだけ大きくなります。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルするこ
  ともできます。そうしたいなら、ここは M と答えて 
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュール名は 
  strip.o です。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


