  (ARCnet COM90xx (IO mapped)チップセットドライバのサポート)
  このチップセットドライバは COM90xx カードを memory-mapped 
  モードの代わりに IO-mapped モードで使う時のドライバです。
  標準ドライバに較べて遅いです。カードが共有メモリをサポート
  していない場合にだけ使用してください。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は com90io.o になります。モジュー
  ルとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> と
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んでく
  ださい。

  <小野寺, 高橋潤(2.4.15更新)>

