  (Philips ウェブカメラのサポート)
  以下の Philips USB ウェブカメラのどれかを使いたいなら、こ
  こを Y か M としてください : PCA645, PCA646, PCVC675,
  PCVC680, PCVC690, PCVC730, PCVC740, または、Askey の VC010。
  PCA635, PCVC665 と PCVC720 はこのドライバではサポートして
  いませんし、決してサポートされることもないでしょう。

  このドライバには、バイナリモジュールのみで配布されている追
  加のプラグインがあります。それには、より高い解像度とフレー
  ムレートが使えるようになるコードが含まれていますが、ソース
  は配布されていません。しかし、そのプラグインがなくとも、多
  くのアプリケーションでカメラを使えます。

  さらなる情報とインストールの説明については
  Documentation/usb/philips.txt をご覧ください。

  ビルトインのマイクは USB Audio サポートを有効にすると使え
  るようになります。

  このドライバは Video For Linux API を使います。このドライ
  バを使うためには (Character Devices の下にある) "Video For
  Linux" でも Y か M と答えなければいけません。この API の情
  報と "v4l" プログラムのポインタは、WWW 上の
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> でみつ
  けられます。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は pwc.o です。このドライバーをモジュールとしてコンパイル
  したいなら、ここで M と答えて Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  <武井>

