  (ACPI テーブルで定義されているシリアルポートのサポート)
  旧規格を引きずってないマシンは、COM1、COM2 などのアドレス
  は、旧式のシリアルポートでは無いかもしれません。そのような
  マシン上のシリアルポートは、ACPI テーブルと、SPCR (シリア
  ルポートコンソール転送)と、DBGP (デバッグポート) テーブル
  で記述されています。シリアルポートのサポートを構築したい場
  合は、ここで Y と答えてください。

  <高橋潤子>

