  (パラレルポート IDE 装置のサポート)
  パラレルポート接続の外付CD-ROMとディスク装置は多数あります。
  これらのほとんどは実際はパラレルポートIDEドライバを使った
  IDE 装置です。このオプションは、これら外付け装置の為のドラ
  イバを含むPARIDEサブシステムを有効にします。詳細は
  <file:Documentation/paride.txt> を参照のこと。

  "Parallel-port support" コンフィグレーション オプションでY
  と答えたら一つのポートをプリンタと他のパラレルポート装置と
  で共有することになります。カーネルに PARIDE 機能を組み込む
  なら Y を、ローダブルモジュールとして組み込むなら M と答え
  なさい。パラレルポートサポートをローダブルモジュールとした
  時は、PARIDE はモジュールとして作成しなければなりません。
  カーネルに PARIDE 機能を組み込んだとしても独自のプロトコル
  モジュールとハイレベルドライバはローダブルモジュールとして
  作成します。この機能をモジュールとして作成した場合の名称は 
  paride.o となります。

  PARIDE 機能を使うには、ここで Y または M と答えて、少なく
  とも一つのハイレベルドライバ(例えば、"Parallel port IDE
  disks", "Parallel port ATAPI CD-ROMs","Parallel port ATAPI
  disks" 等)と少なくとも一つのプロトコルドライバ(例えば、
  "ATEN EH-100 protocol", "MicroSolutions backpack
  protocol","DataStor Commuter protocol"等)を同様に Y または 
  M と答えて選択します。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

