  (/dev/agpgart (AGP サポート))
  AGP (Accelerated Graphics Port) は、システムにグラフィック
  スカードを接続するために、主に使用されるバスシステムです。

  AGP システムを持っていて、ここで Y と答えた場合、3D のレン
  ダリングビデオカードの AGP の機能を使用することができます。
  このコードは、マザーボードのチップセットのための一種の 
  "AGP driver" の役割をします。

  AGP GART (理論上 256MB 以内だか、実際はカーネルに割り当て
  られた結果、通常は 64 または 128MB) で得ることができるテク
  スチャメモリを必要とする場合、PCI アクセスを使用するかもし
  れないし、連結するテクスチャ空間の GIGS を得ることができる
  かもしれません。

  これが、Xfree4/GLX で MTRR サポート付きのライトコンバイン
  機能を AGP で使用する唯一の方法であることに注意してくださ
  い。このサポートがなければ、OpenGL の直接の読み込みは大変
  遅くなりますが、PIO よりは速くなります。

  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  このドライバは、モジュールとして利用することができます。モ
  ジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュールは、agpgart.o と呼ばれます。

  <高橋潤子>

