  (MTRR 制御と設定)
  Intel P6 系列 (Pentium Pro と Pentium II 以降) のシステムに
  おいて、メモリ・タイプ・レンジ・レジスタ (MTRR) をメモリ・
  レンジへのプロセッサ・アクセスの制御に使うことができます。
  これは PCI や AGP バスのビデオ (VGA) カードをお持ちの場合に
  最も役立ちます。
  write-combining を有効にすることにより、バスの書き込み転送
  を PCI/AGP バス上ではち切れる前により大きな転送と結合させ
  られます。これにより画像の書き込み操作の性能が 2.5 倍もし
  くはそれ以上に向上します。Y と答えるとプロセッサの MTRR を
  操作するのに使われる /proc/mtrr ファイルが生成されます。
  典型的には X サーバがこれを用います。

  他のプロセッサの同様な制御レジスタが容易にサポートされる
  ために、このコードはかなり一般的なインターフェースを持って
  います。その上──

  Cyrix 6x86, 6x86MX および M II プロセッサには MTRR によく
  似た機能を提供する Address Range Registers (ARRs) という命
  令があります。これらのプロセッサでは MTRR をエミュレート
  するために ARR が使われます。

  AMD K6-2 (stepping 8 以上) と K6-3 プロセッサには二つの MTRR
  があります。Centaur C6 (WinChip) には write-combining を許可
  する 8つの MCR があります。これらのプロセッサの全てが、この
  コードでサポートされます。これらをお持ちの場合、Y と答える
  方が賢明です。

  ブート用 CPU に MTRR を設定するだけでセカンダリ CPU は設定
  しないバギーな SMP BIOS では、問題を解決するために Y と
  答えてください。この問題はあらゆる種類のトラブルの種になる
  ものですから、Y と答えるのは良いことです。

  あなたのマシンに MTRR 機能がない場合でも Y と答えても問題は
  生じません。単にカーネルが約 9 KB 大きくなるだけです。

  詳細は Documentation/mtrr.txt を御覧ください。

  <山縣,福島, 山田(2.4.0 更新)>

