  (Symbios 53c885 (Synergy イーサネット) のサポート)
  SCSI/Ethernet の両方の機能をもつ NCR 53C885 のイーサネット
  側のドライバです。

  このドライバーは ncr885e.o という名前のモジュール (必要に
  応じて稼働中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコー
  ド) としても利用できます。モジュールとしてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読み
  ください。

  <武井>
