  (AX.25 用 BAYCOM picpar と par96 ドライバ)
  これはパラレル・インターフェースに接続する Baycom 型の単純
  なアマチュア無線モデム用ドライバです。picpar と par96 をサ
  ポートしています。ドライバを設定するには標準的な ax25 ユー
  ティリティ・パッケージから入手できるsethdlc ユーティリティ
  を使用します。モデムの情報は <http://www.baycom.de> と 
  <file:Documentation/networking/baycom.txt> を御覧ください。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えて <file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。これはお勧めです。
  モジュール名は baycom_par.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>
