  (Creative 製 EMU10K1 ベースの PCI サウンドカード)
  Creative 製のさまざまな SBLive! や SB PCI512、Emu-APS のよ
  うな EMU10K1 チップセットを使用した PCI サウンドカードを利
  用する場合、Y または M と答えてください。

  このドライバと、別のカードのサポートの状況についてのさらな
  る情報は、<http://opensource.creative.com> をチェックして
  ください。

  dsp マイクロコードパッチを EMU10K1 チップにロードできるよ
  うになりました。これらのパッチはリアルタイムサウンドエフェ
  クトの実装に使われています。例として: シグナルルーティング、
  バス/トレブルのコントロール、AC3 パススルー、…
  ユーザ空間で、パッチを作成し、そのパッチをロード/アンロー
  ドするツールは <http://opensource.creative.com/dist.html>
  にあります。

  <加藤, 武井(2.2.18, 2.4.9, 2.4.11 更新)>

