  (X.25 非同期ドライバ)
  これは普通のモデムに装備された電話回線のような通常の非同期
  シリアル回線上で X.25 フレームを送受信するためのドライバで
  す。熟練者への注意: このドライバは現在 CCITT 推奨 X.25 の
  非同期 HDLS フレーミング・プロトコルに準拠していません。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。モジュール名は x25_asy.oです。よくわから
  なければ、N と答えてください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

