  (ACPI のサポート)
  Linux 用 ACPI/OSPM サポートは現在のところ開発下にあります。
  それ自体では、このサポートは準備段階であり "試験的" です。
  "ACPI support" を構成することは、高水準ソフトウェア (OSPM)
  に ACPI が定めたハードウェアとソフトウェアのインターフェース
  の操作を許可するカーネルインターフェイスを有効にします。ACPI
  制御メソッドの評価を含んでいます。よくわからなければ、N を
  選択してください。
  注意−このオプションは 120K 程カーネルを大きくするでしょう。

  このサポートは ACPI 準拠プラットホーム (ハードウェア／
  ファームウェア) を要求します。
  ACPI と Advanced Power Management (APM) サポートの両方とも
  構成される場合、ACPI が使用されます。

  このコードは現在のところ、完全な OSPM 実装を提供 "しません"
  ──まだ APM の機能性の水準に達していません。充分に満たした
  時、Linux ACPI/OSPM はレガシーコンフィギュレーションとパワー
  マネジメントインターフェイスに Plug-and-Play BIOS 仕様
  (PNP BIOS), Multi-Processor Specification (MPS), Advanced
  Power Management 仕様 (APM) を含むもっと強固で機能的な代替を
  提供するでしょう。

  ACPI/OSPM の Linux サポートは Intel Corporation の ACPI
  Component Architecture (ACPI CA) を基にしています。最新の
  ACPI CA ソースコード、文書、デバッグビルド、実装状況の情報は
  以下からダウンロードできます。
  http://developer.intel.com/technology/iapc/acpi/downloads.htm

  ACPI メーリングリストにも興味をもつかもしれません──
  http://phobos.fs.tum.de/acpi/index.html

  <山田>

