  (HPT343チップセットのサポート)
  このドライバは一つの割り込みを共有する 4 つまでの EIDE デ
  バイスを追加します。HPT343 チップセットは(現状では)
  non-bootable な PCI UDMA コントローラです。HPT345/HPT363 
  は bootable な PCI UDMA コントローラです(ただし BIOS の修
  正が必要です)。このコントローラはブート時の ide プローブ中
  にチップセットの動的な調整を必要とします。このことは、
  DVD II ドライブのサポートメーカから報告されています。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
