  (MPC8xx IDE インタフェースのタイプ)
  どのように IDE デバイスが MPC8xx システムに接続しているか
  選択してください：

  8xx_PCCARD は、PC カード (例えば ARGOSY ポータブルハード
             ディスクアダプタ)、 ATA PC カード HDD、あるいは 
             ATA PC フラッシュカード (例：TQM8xxL システム) 
             と結合して 8xx 内部の PCMCIA インタフェースを使
             用します。

  8xx_DIRECT は、8xx 内部の PCMCIA インタフェース (例：IVMS8 
             システム) を使用して、直接接続されている IDE デ
             バイスのために使用します。

  EXT_DIRECT は、接続のための論理回路を使用して 8xx バスに直
             接接続されている IDE デバイス用に使用します。し
             かし、8xx の内部 PCMCIA インターフェースではあ
             りません (例：IDIF860 システム)。

  <高橋潤子>

