  (Toshiba Type-O IR ポートのデバイスドライバ)
  Toshiba Type-O IR チップセットを有効にするには、ここで Y
  と答えてください。このチップセットは、Toshiba Libretto 100CT
  や多くのラップトップ・コンピュータで使用されています。モジュー
  ルとしてコンパイルしたいなら M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュール名は
  toshoboe.o になります。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新)>
