  (SCSI や IDE/ATAPI ではない CD-ROM サポート)
  あなたの持っている CD-ROM が SCSI でも IDE/ATAPI でもない場
  合には Y、そうでなければ N と答えてください。あわせて 
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  CD-ROM-HOWTO を読むようにしてください。

  ここで Y と答えても、カーネルにドライバが組み込まれるわけ
  ではありません。N と答えると、この種類の CD-ROM についての
  質問すべてをスキップします。どういった種類の CD-ROM を持っ
  ているのかよくわからない場合には Y と答えておき、以降で質
  問される CD-ROM のうちのどれを持っているのか調べてください。

  各 CD-ROM ドライバについての説明は、
  Documentation/cdrom/{driver_name} というファイルに書かれて
  います。特に自分の持っている CDROM の種類がはっきりしない
  場合には、このファイルを読むようにしてください。こういったド
  ライバの大部分は、drivers/cdrom/{driver_name}.h というファ
  イルを用いており、その中でインターフェイスパラメータやスイッ
  チといったあなた用の設定を定義する事ができます。

  この種類の CD-ROM ドライバはすべてモジュール( = 動作中のカー
  ネルへ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)と
  して利用する事も出来ます。もしモジュールとしてコンパイルし
  たい場合には Y の代わりにM と答え、そして、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  この種類の CD-ROM を使う場合、この後で出てくる
  "ISO 9660 CD-ROM file system support" についても Y または M 
  と答えるようにしてください(こう答えることで、Linux CD-ROM 
  ドライバがデフォルトの動作を行うことが出来るようになります)。

  <後藤, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

