  (Ethertap ネットワーク・タップ)(時代遅れ)
  ここで Y と答え(そして以前の質問 "Kernel/User network link
  driver" に Y と答えていて) mknod ("man mknod") を使ってメ
  ジャー番号 36 とマイナー番号 16 のキャラクタ特殊ファイル 
  /dev/tap0 を作成したなら、その特殊ファイルで生のイーサネッ
  ト・フレームを読み書きするユーザ・プログラムを持てるように
  なるでしょう。tap0 はいかなる物理的 LAN にも接続していない
  他のどんなイーサネット・デバイスと同じように ifconfig と 
  route で設定できます; ユーザが /dev/tap0 に書き込んだすべ
  てのことは、あたかも LAN からデバイス tap0 に来たようカー
  ネルで処理されます; デバイス tap0 に送信するためにカーネル
  に必要なすべてのことは、代りに /dev/tap0 からユーザによっ
  て読まれます: ユーザのプログラムは普通のイーサネット・デバ
  イスに接続された LAN を置き換えます。詳細はファイル
  <file:Documentation/networking/ethertap.txt> を御覧ください。

  このドライバはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  モジュール名はethertap.o です。モジュールとしてコンパイル
  したいなら、ここで M と答え<file:Documentation/modules.txt> 
  をお読みください。

  何のためにこれを使うのか分らなければ、必要ありません。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

