  (キーボードサポート)
  USB HID キーボード (またはインプットレイヤでハンドルされて
  いる ADB キーボード) が、システムキーボードとして役立たせ
  たい場合は、ここで Y と答えてください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすること
  が可能です。モジュールは keybdev.o と呼ばれています。
  モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

