  (Matrox 統一アクセラレーテッドドライバ)
  Matrox Millennium, Millennium II, Mystique, Mystique 220, 
  Productiva G100, Mystique G200, Millennium G200, Matrox 
  G400, G450 または G550 を使っている場合、Y を選択してくだ
  さい。現時点では G-シリーズのデジタル出力のサポートは、ほ
  とんど存在しません。

  このドライバは、モジュール(必要に応じてカーネルに読み込み
  取り外しが可能なコード)としても利用可能です。
  モジュール名は matroxfb.o となります。モジュールとしてコン
  パイルする場合には、M を選んで 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  ブート時もしくはモジュール読み込み時に、ドライバにパラ
  メータを与えることができます。パラメータは 
  "video=matrox:XXX" という形式になります。
  (<file:Documentation/fb/matroxfb.txt>) に書いてあります。

  <市川, 中園, 武井(2.4.0更新), 
  高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.18/2.4.19更新)>

