  (Arcom Control Systems の SBC-MediaGX フラッシュチップの
  マッピング)
  Arcom Control Systems 製 SBC-MediaGX デベロップメントボー
  ドのオンボードフラッシュのドライバを提供します。デフォルト
  では、フラッシュは個別の MTD デバイスとしてアクセスされる
  3 つのパーティションに分けられています。このボードは
  Intel StrataFlash を利用しています。さらなる情報は、
  http://www.arcomcontrols.com/products/icp/pc104/processors/
  にあります。

  <武井>

