  (NSC PC87108 IrDA デバイス・ドライバ)
  NSC PC87108 と PC87338 IrDA チップセット用に有効にしたいな
  ら、ここで Y と答えてください。このドライバは SIR、MIR、FIR
  (4Mbps) をサポートしています。

  モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt をお読みください。モジュール名は
  nsc-ircc.o になります。

  <山縣,福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新)>
