  (μ秒解像度のタイムスタンプを可能にする)
  uPD98401 SAR チップは、非常に正確な受信タイムスタンプのた
  めに使用され、高解像度のタイマ (およそ 30MHz) をサポートし
  ます。タイマが 140 秒の後にオーバフローするため、そしてタ
  イマドラフトを回避するために、時間測定を周期的に正しいシス
  テム時間と合わせる必要があります。この機能を有効にすると、
  タイマ同期用に一般的なオーバヘッドと、タイム変換用のパケッ
  トごとのオーバヘッドを加えます。

  <高橋潤子>
