  (CPU 利用 LED)
  ここで Y と答えると、 CPU が現在利用されているかどうかを赤
  の LED を用いて表示できます。アイドルなタスクが現在実行さ
  れていない場合には LED が点滅します。

  LART はタイマ LED と CPU 利用 LED が同一の LED です。両方
  を選んでかまいませんが、CPU 利用機能よりもタイマ機能のほう
  が優先してしまいます。

  <中野, 武井(2.4.0更新)>

