  (拡張 IDE/MFM/RLL ディスク/CDROM/テープ/フロッピーのサポート)
  ここで Y と答えると、IDE の全機能をもったドライバが利用で
  き、10 個までの ATA/IDE インターフェースが使えるようになり
  ます。それぞれに"master" と "slave" デバイスを接続できるの
  で、最大 20 個までの IDE ディスク/CDROM/テープ/フロッピー
  ドライブを組み合わせて使うことができるようになります。SCSI
  のみを利用する人はここで N と答えて構いません。

  大容量 (>540MB) IDE ディスク、複数インターフェース、IDE デ
  バイスが自動認識されなかった場合にどうするか、サウンドカー
  ドの ATA/IDE ポート、モジュールのサポート、などなど、ATA/IDE
  に関する有用な話題が、Documentation/ide.txtに含まれていま
  す。ハードドライブに関する詳細な情報は Disk-HOWTO や
  Multi-Disk-HOWTO を参照してください。
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto  から入手できます。
  [訳注:日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できま
  す。]

  パフォーマンスを上げるために ATA/IDE ドライブ／インターフェー
  スのパラメータを調整したいなら、hdparm パッケージを
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/diskdrives/
  で探してください。

  ドライバをモジュールとしてコンパイルしたい場合 (動作してい
  るカーネルに、必要に応じてこのコードを抜き差ししたい場合)
  には、 M と答えて Documentation/modules.txt と
  Documentation/ide.txt を読みましょう。このモジュールは 
  ide-mod.o という名前になります。ルートファイルシステム (ディ
  レクトリ / を含むファイルシステム) がIDE デバイスにある場
  合は、このドライバをモジュールにしてはいけません。

  IDE ドライブをお持ちでしたら、この質問に Y と答えてくださ
  い。IDE ドライブが一つも無いか、メモリ容量的にきびしいなら
  ば N と答えることも可能です。後者の場合は、以下の "Old
  hard disk driver" オプションを選べばカーネルのメモリを 
  13kB 節約できます。

  <井上, 中野 (2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新)>
