  (プロセッサのファミリ)
  CPU のプロセッサタイプです。この情報は最適化のために使われ
  ます。すべての x86 CPU で動作するカーネルをつくりたければ、
  ここで "386" と指定すれば OK です (最高速での動作はできま
  せんが)。

  (設定したものよりも)早期のアーキテクチャでは、カーネルが必
  ず動くとは限りません。例えば Pentium に最適化されたカーネ
  ルは PPro マシン上なら動くでしょうが、i486 マシンでは必ず
  動くとは限りません。

  以下は最高速処理のためにお薦めする設定です。
   - "386" は AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX, Cyrix/TI
     486DLC/DLC2, UMC 486SX-S および NexGen Nx586向けです。
     386クラスのマシンで動くのは "386" カーネルだけでしょう。
   - "486" は AMD/Cyrix/IBM/Intel 486DX/DX2/DX4 と 
     486SL/SLC/SLC2/SLC3/SX/SX2, そして UMC U5D と U5S 向け
     です。
   - "Pentium-Classic" は Intel Pentium 向けです。
   - "Pentium-MMX" は Intel Pentium MMX 向けです。
   - "Pentium-Pro" は Intel Pentium Pro/Celeron/Pentium II 
     向けです。
   - "Pentium-III" は Intel Pentium III および coppermine コア
     ベースの Celeron 向けです。
   - "Pentium-4" は Intel Pentium 4 向けです。
   - "K6" は AMD K6, K6-II and K6-III (別名 K6-3D) 向けです。
   - "Athlon" は AMD K7 ファミリー (Athlon/Duron/Thunderbird)
     向けです。
   - "Crusoe" は Transmeta Crusoe series 向けです。
   - "Winchip-C6" は original IDT Winchip 向けです。
   - "Winchip-2" は IDT Winchip 2 向けです。
   - "Winchip-2A" は IDT Winchips (3dNow! 機能付) 向けです。
   - "CyrixIII" は VIA Cyrix III または VIA C3 向けです。

  もしどうしたら良いか分からないなら "386" を選んでください。

  <武本,中野(2.2.2 更新), 山田(2.2.19/2.4.4 更新),
   武井(2.4.0更新)>

