  (CardBus と ブリッジ (Yanta) のサポート)
  CardBus は PC カード用バスマスタリングアーキテクチャで、
  32 ビット PC カードに対応しています (オリジナル PCMCIA 標
  準は 16 ビット幅バスのみを規定しています)。多くの新しい 
  PC カードは実際には CardBus カードです。

  このオプションは、 CardBus ホストブリッジに対するサポート
  と同様に、 CardBus PC カードに対するサポートを可能にします。
  現在の PCMCIA ブリッジのほとんどは、CardBus と互換性があり
  ます。"ブリッジ" とは、PCMCIAを差し込むために、PCについて
  いるスロットの中にあるハードウエアのことです。

  PC カードを使用するには、David Hinds 氏の pcmcia-cs パッ
  ケージ (場所は <file:Documentation/Changes> ファイルをご覧
  ください) に含まれるサポートソフトを必要とするでしょう。

  よく分からない場合は Y と答えてください。

  <山田, 高橋(潤)(2.4.15更新)>

