  (DMA サービスを要求する前の FDC FIFO のしきい値)
  FDC の FIFO のしきい値を設定します。これが高いと、DMA コン
  トローラは より高い潜在時間の後 FDC の要求を満します。これ
  が低いと、バスの争いを減らす DMA 転送が少くなります。「過
  度のオーバランのエラーによりデータ速度が減少されます」とい
  うメッセージで困っているなら、これの調整を試みるのはよいで
  しょう。しかし、これはあまり効果がないようです。

  <山縣>


