  (RAID-0 (ストライピング)モードのサポート)
  ここで Y と答えると、マルチデバイスドライバは、いわゆる
  raid0 モードを使うことができるようになります。raid0 モード
  は、データを複数のハードディスクパーティションに対して均等
  に格納していく方法で複数のハードディスクパーティションを一
  つの論理デバイスとしてまとめます。各パーティションが別々の
  ディスク上にあればスループットが向上します。

  Linux におけるソフトウェア RAID についての情報は
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から得られる
  Software-RAID mini-HOWTO に記載されています。

  このドライバをモジュール(動作中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、
  ここで M と答えて<file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。モジュール名は raid0.o になります。

  よく分からなければ Y と答えてください。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

