  (IrDA 高速 RR)
  第一ステーションとして稼働させるとき、高速 RR (受信準備) 
  フレームを送るために IrLAP を用いたいならここで Y と答えて
  ください。このオプションにより、フレームを受信すると、送信
  キューが空ならただちに RR フレームをIrLAP が送信するように
  なります。このオプションによって、第二ステーションは、大量
  のデータを受信するとき、次回の送信を許可する前に、最大の
  turn around time まで待つ必要がないので、速度がたいへん向
  上します。第二ステーションの送信キューも空なら、第一ステー
  ションは、タイムアウトが通常値に達するまで RR フレームを送
  信するために長時間待つのをやめます。このオプションを有効に
  すると、IR ダイオードがいっそう電力を消費するようになり、
  したがってバッテリーの寿命が縮まります。

  よくわからなければ N と答えてください。

  <山縣>


