  (高温と低温の平均温度)
  TAU ハードウェアは上限と下限の温度を比較できます。標準の動
  作では、平均最高温度と平均最低温度を /proc/cpuinfo に示し
  ます。温度幅が大きいときは、温度変化が大きいか、TAU ハード
  ウェアが壊れているか(いくつかの G4 でありがちです)のどちら
  かです。幅が小さい(4 ℃程度)ときは、温度は比較的安定してい
  ます。

  <武井>

