  (Logitech バスマウスのサポート)
  このオプションは特別のインターフェイスカードに接続するタイ
  プの Logitech マウスのためのものです。コネクタは 9 ピンの
  丸型のものです。注意：最近の Logitech のマウスは Logitech 
  独自のプロトコルを使っていません！。Logitech 独自のプロト
  コルではない場合、このオプションを指定する必要はありません。
  詳しくは <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手
  できるBusmouse-HOWTO を読んでください。

  この機能をモジュール(動作中のカーネルに自由に組みこんだり
  外したりできるコード)としてコンパイルする場合、M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュール名は busmouse.oです。よく分らない場合には、N と
  答えて HOWTO を読んでください。自分が持っているマウスが何か
  わかるでしょう。

  <乙川, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

