  (VME (Motorola及びBVM) のサポート)
  680x0ベースのVMEボード用にカーネルを構築する場合はここでY
  と答えてください。現在サポートされているボードには、Motorola
  のMVME162, MVME166, MVME167, MVME172, 及び MVME177がありま
  す。BVM Ltd.のBVME4000 と BVME6000もサポートされています。



  <川合>

