  (IrTTY IrDA デバイス・ドライバー)
  IrTTY ライン・ディシプリンを有効にしたいなら、ここで Y と
  答えてください。モジュール(irtty.o)としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読み
  ください。IrTTY により Linux のシリアル・ドライバーを 16550
  互換な IrDA の全ポートで使用できるようになります。ほとんど
  の IrDA チップは 16550 互換なので、このオプションには恐ら
  く Y とお答えになるでしょう。しかしながら IrTTY を用いると
  接続速度が115200 bps (IrDA SIR モード) に制限されます。

  よくわからなければ Y と答えてください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>
