  (68060スーパバイザアクセス時のライトスルーキャッシュの使用)
  68060は通常、アクセスしたデータについてコピーバックキャッ
  シュを行います。コピーバックキャッシュとは、メモリへの書き
  込みがチップ上のキャッシュに貯められて、しばらく後でメモリ
  に書き戻される仕組みです。スーパバイザモード (カーネル) で
  のアクセス時にライトスルーキャッシュを使いたい場合はここで
  Yと答えてください。ライトスルーキャッシュとは、書き込み時に
  はデータが直ちにメモリに書き込まれ、常にキャッシュの内容と
  メモリの内容が一致しているようにする仕組みです。ライトスルー
  キャッシュは効率は落ちますが、68060のバススヌーピングシグ
  ナルがハードウェア的にonになっているようなシステムでは必要
  です。53C710 SCSIドライバでこの問題が生じることが知られて
  います。

  <川合>


